**調光變壓器使用說明書**

**販售本公司調光產品.請詳閱下列產品說明**

**請確切務必跟客戶說明調光變壓器產品之優缺點.**

**以免發生不必要的產品使用糾紛.**

**1.安裝時請確認.輸入電壓為AC 110V或AC 220V並且需關閉電源.不可以直接安裝使用.**

**2.安裝時請確認.輸出安裝的LED燈具.不能超過購買調光變壓器最大電壓和電流350mA**

 **不可以超載使用**

**3. 依客戶燈珠特性.DC輸出在低電壓時.會發生LED燈具.微亮.閃爍.問題**

 **LED燈具發生低電壓%數數值.每家客戶燈珠VF值特性不同會有不同情況發生.**

 **目前市面上產品發生LED燈具.微亮.閃爍問題~我司改善為業界最底.最穩定**

**4. 調光變壓器再進行多並使用時.(單一旋鈕同時控制多個變壓器1\* 2 ~ 1\* 7 )**

 **會有機會產生LED燈具發生抖動及閃爍問題.**

 **抖動及閃爍問題發生點.會依施工地點的AC電壓穩定度和頻率及施工迴路架設有關**

 **目前相容性目前為98%.我司改善為業界最底.最穩定**

**5. 請勿安裝於戶外和過於潮濕的地方. 如需安裝於戶外和過於潮濕的地方.請灌防水膠.**

**6.請勿重壓產品.和自行拆解.以免造成產品毀損**

**7.如發生不良狀況,請聯絡協力合作廠商安裝人員,請勿自行拆開.**

**8.我司產品.均已投保千萬產品責任險.**

 **YS益昇電子有限公司**