**YS益昇電子有限公司**

**智慧型TRIAC LED調光球泡使用說明書**

**販售本公司調光產品.請詳閱下列產品說明**

**請確切務必跟客戶說明調光產品之優點及缺點**

**以免發生不必要的產品使用糾紛**

|  |  |
| --- | --- |
| **產品編號** | **YS-TR-BL-10W** |
| **輸入電壓** | **90V-265V E27** |
| **演色性 CRI** | **NICHIA-CRI 80 日亞** |
| **流明 亮度** | **3000K=720LM 4000K=760LM 5700K=800LM**  |
|  | **2000K 2400K 2700K 3000K 3500K** |
|  | **4000K 4500K 5000K 5700K 6500K** |
| **演色性 CRI** | **NICHIA-CRI 90 日亞** |
| **流明 亮度** | **2700K 3000K 4000K 5700K** |
| **調光方式** | **通過TRIAC進行調光變化** |
| **調光變化區段** | **0%-100%** |
| **使用瓦特數** | **10W** |
| **出產國家** | **台灣** |
| **有色非日亞光源** | **紅光 藍光 綠光** |
| **產品特性** | **非隔離式設計** |
|  | **過電壓保護功能** |
|  | **過溫度保護功能** |
|  | **輸入.輸出開路保護功能** |
|  | **輸入.輸出短路保護功能** |
|  | **可用於任何牆璧開關產品.無閃爍問題** |
|  | **本產品已投保產品責任險1000萬** |
|  | **請詳閱附件說明書Download** |

**產品使用說明提示:**

**1.使用前.請詳細閱讀產品說明書**

**2.裝換產品前。請確認電源開關是否關閉。**

**以防止觸電發生**

**3.請勿在球泡燈點亮中。更換球泡燈。及觸摸球泡燈。 以免發生燙傷意外。**

**4.請勿重壓。重摔和自行拆解產品。以免造成產品毀損。**

 **5.請勿安裝於戶外和過於潮濕的地方。如需安裝於**

**戶外和過於潮濕的地方。請購買防水系列產品。**

 **YS益昇電子有限公司**

 **2019年五版**